Załącznik Nr 11 do specyfikacji

**Przedmiar robót (Kosztorys ofertowy)**

Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w km 10+445 - 11+674, etap II od km 10+995 do km 11+674

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.****obm.** | **Ilość** |  **Cena jedn.**  |  **Wartość**  |
| **1** | **45233220-7** | **Roboty w zakresie nawierzchni dróg** |
| 1 d.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 3.650,00 |  |  |
| 2 d.1 | D-05.03.11 | Wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię | m2 | 20,00 |  |  |
| 3 d.1 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 3.650,00 |  |  |
| 4 d.1 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S śr. 125 kg/m2 (śr. 5 cm) na całej powierzchni jezdni | m2 | 3.650,00 |  |  |
| 5 d.1 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej poboczy wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy | m2 | 547,50 |  |  |
| 6 d.1 | D-04.04.02 | Pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - destruktu betonowego - grub. 20 cm, szer. 0,75m | m2 | 547,50 |  |  |
|  |  |  |  | **WARTOŚĆ NETTO:** |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................