Załącznik Nr 6 do SIWZ

**Kosztorys ofertowy (ślepy)**

|  |
| --- |
| ***„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn*** ***od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518."*** ***etap I od km 0+005 do km 1+004*** |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** |  **CPV 45100000-8** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, | km | 1,1 |  |  |
| 2 d.1 | BCD 1 01,03,25-03 Uproszczona | Karczowanie pni z wywozem o średnicy 16-35 cm | szt. | 19 |  |  |
| 3 d.1 | BCD 1 01.03.25-04 Uproszczona | Karczowanie pni z wywozem o średnicy 36-45 cm | szt. | 32 |  |  |
| 4 d.1 | BCD 1 01,03,25-05 Uproszczona | Karczowanie pni z wywozem o średnicy 46-55 cm | szt. | 26 |  |  |
| 5 d.1 | BCD 1 01,03,25-06 Uproszczona | Karczowanie pni z wywozem o średnicy 56-80 cm | szt. | 31 |  |  |
| 6 d.1 | BCD 1 01,03,25-06 Uproszczona | Karczowanie pni z wywozem o średnicy powyżej 80 cm | szt. | 21 |  |  |
| **Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |
| **2** | **CPV 45111000-8** | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |
| 7 d.2 | BCD 1 01,03,02-26 Uproszczona | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt. | 14 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 14 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 100 |  |  |
| 10 d.2 | BCD 1 01.03.35-01 Uproszczona | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km  | m3 | 4 |  |  |
| 11 d.2 | BCD 1 01.03.35-02 Uproszczona | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km - 9 km  | m3 | 4 |  |  |
| **Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |  |
| **3** |  **CPV 45100000-8** | **ROBOTY ZIEMNE** |
| 12 d.3 | BCD 1 02,03,01-52 Uproszczona | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem - dokop materiałów na nasyp ( grunt dowieziony ) | m3 | 1093 |  |  |
| **Razem dział: ROBOTY ZIEMNE** |  |
| **4** |  **CPV 45233000-9** | **PODBUDOWY** |
| 12 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 192 (zjazdy) +952(pobocze) + 2292 (chodnik) | m2 | 3436 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 192+2292 | m2 | 2484 |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - zjazdy | m2 | 122,53 |  |  |
| 15 d.4 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych  | m2 | 122,53 |  |  |
| 16 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1 kg/m2  | m2 | 122,53 |  |  |
| 17 d.4 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 192+5720 | m2 | 5912,00 |  |  |
| 18 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 5912,00 |  |  |
| 19 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonu asfaltowego 775,50 m2 x 0,04 m x 2,40 + 2295 m2 x 0,09 m x 2,40 + 4675 m2 x 0,04 m x 2,40 | t | 1019,00 |  |  |
| 20 d.4 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 5720 |  |  |
| 21 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,4 kg/m2 | m2 | 5720 |  |  |
| **Razem dział: PODBUDOWY** |  |
| **5** |  **CPV 45233000-0** | **ELEMENTY ULICY** |
| 22 d.5 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z ławą na podsypce cementowo-piaskowej  | m | 23 |  |  |
| 23 d.5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1121 |  |  |
| 24 d.5 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 1121 |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 69,1 |  |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2292,5 |  |  |
| **Razem dział: ELEMENTY ULICY** |  |
| **6** | **CPV 45233000-9** | **NAWIERZCHNIE** |
| 27 d.6 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)- zjazdy | m2 | 122,53 |  |  |
| 28 d.6 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 122,53 |  |  |
| 29 d.6 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,4 kg/m2 | m2 | 122,53 |  |  |
| 30 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 122,53 |  |  |
| 31 d.6 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)  | m2 | 5719,61 |  |  |
| 32 d.6 | KNNR 6 0204-05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 20 cm | m2 | 951,6 |  |  |
| **Razem dział: NAWIERZCHNIE** |  |
| **7** |  **CPV 45230000-8** | **ODWODNIENIE** |
| 33 d.7 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe | szt. | 14 |  |  |
| 34 d.7 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 40 cm | m | 29,2 |  |  |
|  | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 50 cm | m | 20,3 |  |  |
| 35 d.7 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 50 cm  | m | 984 |  |  |
| **Razem dział: ODWODNIENIE** |  |
| **8** | **CPV 45233280-5** | **OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |
| 36 d.8 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 10 |  |  |
| 37 d.8 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 | szt. | 1 |  |  |
| 38 d.8 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 | szt. | 13 |  |  |
| 39 d.8 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 23 |  |  |
| 40 d.8 | KNNR 6 0701-03 | Ogrodzenie rurowe U-12 l=2,0 m | m | 39 |  |  |
| **Razem dział: OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |  |
| **9** | **CPV 45233000-9** | **INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA** |
| 41 d.9 | GG.00-12,01 KNR 2-01 0119-03 | Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka drogi | km | 1,1 |  |  |
| **Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA** |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT**  |  |
| **Podatek VAT (23%)**  |  |
| **Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT** |  |

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………